|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线名 | 行别 | 速度区段及 起里程 | 区段 速度 | 车站过 岔速度 | | 长期限制慢行 | | |
| 直向 | 侧向 | 地点 | 速度 | 原因 |
|  |  | 黔江-常德 280.000-617.461 |  |  |  | 280.000-282.600 | 110 | R-800m |
| 黔江站道岔侧向 |  | 1/12道盆 |
| 282.600-292.200 | 120 | 设计速度 |
| 320.000-321.800 |  | R-2800m1-200m |
| 禾家村站5#、6#、7#、 8#、105#、106#、107# 108#、109#、110#、111# 112#道岔侧向 |  | 1/12道岔 |
|  | 黔江-常德 280.169-617.461 |  |  |  | 280.169-282.600 |  | R-800m |
| 黔江站道岔侧向 |  | 1/12道岔 |
| 282.600-292.200 | 120 | 设计速度 |
| 320.000-321.800 |  | R-2800m1-220m |
| 331.700-332.900 | 190 | R-3500m1-120m |
| 487.500-488.000 | 190 | R-3500m1-120m |
| 禾家村站5#、6#、7#、 8#、105#、106#、107#、 108#、109#、110#、111# 112#道岔侧向 |  | 1/12道岔 |
| 577.500-578.500 | 90 | R-3500m1-130m |